S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段02标项目涉路S245标识标牌导改工程施工标段1招标的澄清补遗
一、项目名称：S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段02标项目涉路S245标识标牌导改工程施工标段1招标
二、文件编号：ACEG-202607986001001
三、招标人：安徽建工建设投资集团有限公司
四、招标内容：涉路S245标识标牌导改工程
五、招标方式：公开招标
澄清内容：现对本项目招标文件中涉路S245标识标牌导改工程施工技术要求作出如下补充说明，请各投标人遵照执行：
0. [bookmark: _Toc30547]交通标志设置要求
警告标志、禁令标志、指示标志、作业区标志：规格符合《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）要求。用于涉路施工过程中进行预警和指示，施工区标志根据规范及实际需要，按组进行设置，重复使用。
（1）由于道路作业而设置的临时警告和指路标志，底色为橙色或荧光橙色；临时指示和禁令标志，底色不变。照明条件不好、能见度差的作业区，临时警告和指路标志底色宜采用荧光橙色。作业区临时标志均可采用主动发光标志。
（2）作业区交通标志宜采用GB/T18833-2012中Ⅲ类反光膜。
（3）设置于警告区的标志尺寸根据该路段的设计速度确定，设置于作业区其他位置的标志尺寸根据作业区的限制速度确定。
（4）作业区交通标志应易于搬动和运输、能简单快速地安装和拆除，安装后结构稳定。
禁令标志尺寸与速度的关系
	速度（km/h）
	120～100
	99～71
	70～40
	<40

	圆形标志
	标志外径（cm）
	120
	100
	80
	60

	
	红边宽度（cm）
	12
	10
	8
	6

	
	红杠宽度（cm）
	9
	7.5
	6
	4.5

	
	衬边宽度（cm）
	1.0
	0.8
	0.6
	0.4

	三角形标志
（减速让行标志）
	三角形边长（cm）
	-
	-
	90（110）
	70（90）

	
	红边宽度（cm）
	-
	-
	9（11）
	7（9）

	
	衬边宽度（cm）
	-
	-
	0.6（0.8）
	0.4（0.6）

	
	红边圆角半径（R）
	-
	-
	4.0（5.0）
	3.0（4.0）

	八角形标志
（停车让行标志）
	标志外径（cm）
	-
	-
	80（100）
	60（80）

	
	白边宽度（cm）
	-
	-
	3.0（4.0）
	2.0（3.0）

	矩形标志
（区域限制和解除标志）
	长（cm）
	-
	-
	120
	90

	
	宽（cm）
	-
	-
	170
	130

	
	黑边框宽度（cm）
	-
	-
	3
	2

	
	衬边宽度（cm）
	1
	0.8
	0.6
	0.4


汉字高度与速度的关系
	速度（km/h）
	120～100
	99～71
	70～40
	<40

	汉字高度（cm）
	70～60
	60～50
	50～35
	25～30


警告标志尺寸与速度的关系
	速度（km/h）
	120～100
	99～71
	60～40
	<40

	三角形边长（cm）
	130
	110
	90
	70

	黑边宽度（cm）
	9
	8
	6.5
	5

	黑边圆角半径（cm）
	6
	5
	4
	3

	衬边宽度（cm）
	1.0
	0.8
	0.6
	0.4


指示标志尺寸与速度的关系
	速度（km/h）
	120～100
	99～71
	60～40
	<40

	圆形直径（cm）
	120
	100
	80
	60

	正方形边长（cm）
	120
	100
	80
	60

	长方形边长（cm）
	190×140
	160×120
	140×100
	-

	单行线标志长方形（cm）
	120×60
	100×50
	80×40
	60×30

	会车先行标志正方形（cm）
	-
	-
	80
	60

	衬边宽度（cm）
	1.0
	0.8
	0.6
	0.4


（5）注意交通引导人员标志
用以告示前方有交通引导人员指挥作业区路段的交通，设置于交通引导人员之前至少100m处。
[image: ]
注意交通引导人员
（6）标志颜色
标志版的形状、图案、文字应符合《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）的规定。指示标志颜色采用蓝底、白字、白图形；禁令标志采用白底、红圈、黑字；警告标志采用黄底、黑边、黑图形；文字类警告标志采用黄底、黑字、黑边框；告示标志一般采用白底、黑字、黑图形，版面中的图形标识如果需要可以采用彩色图案；辅助标志采用白底、黑字、黑图形、黑边框。
（7）标志设置位置除满足前置距离和视认性要求外，还应符合下列要求：
不得影响道路的停车视距和妨碍交通安全；不宜紧靠沿街建筑物的门窗前及车辆出人口前；与沿街建筑物宜保持1m以上的侧向距离；不得被上跨道路结构、照明设施、监控设施、广告构筑物以及树木等遮挡；不应影响其他交通设施。
（8）不同种类的标志不宜并列设置，当受条件限制需并列设置时，应符合下列规定：
安装在同一支撑结构上标志不应超过4个，并应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下、先左后右排列；同类标志的设置顺序，应按提示信息的重要程度排列；停车让行标志、减速让行标志、会车让行标志、解除限制速度标志、解除禁止超车标志应单独设置，当条件限制需并列设置时，同一支撑结构上标志不应超过2个；
（9）位于路侧的各类标志板边缘及标志支撑结构边缘至车行道路面边缘的侧向距离，应大于或等于0.25m；位于路侧的柱式标志板下缘距路面的高度宜为1.5m~2.5m；当设置在小客车比例较大的道路时，标志板下缘距路面的高度可根据实际情况减小，但不宜小于1.2m；当设置在人行道、非机动车道的路侧时，标志板下缘距路面的高度应大于1.8m。
0. [bookmark: _Toc49524366][bookmark: _Toc12058][bookmark: _Toc20555]交通标线设置要求
（1）用于施划道路交通标线的涂料，应符合下列要求：
应具有抗滑性能，不宜低于所在道路路面的抗滑要求；应具有耐磨性能，保证正常的使用寿命；应具有可视性，具备良好的反射能力，白天、夜间及雨天视认性符合要求；干燥时间应短，操作应简单，利于施工；应具有良好的环保性能。
（2）禁止跨越对向车行道分界线的颜色应为黄色。一般路段线宽为15cm，交通量较小的农村公路线宽可为10cm。双黄实线和黄色虚实线，标线线间距宜为10cm~30cm；当双黄实线间距大于50cm时，两条黄实线间应填充黄色斜线，黄色斜线填充线线宽应为45cm，间隔应为100cm，倾斜角度应为45°，斜线方向应为顺两侧行车方向。
（3）禁止跨越同向车行道分界线的颜色应为白色。一般路段线宽为15cm，交通量较小的农村公路线宽可为10cm。
（4）可跨越对向车行道分界线应采用黄色虚线，线宽宜为15cm，交通流量非常小等特殊情况线宽可采用10cm，线段及间隔长度应分别为4m和6m。
（5）可跨越同向车行道分界线应采用白色虚线，一般路段线宽为15cm，交通量较小的农村公路线宽可为10cm。当设计速度大于或等于60km/h，线段及间隔长度应分别为6m和9m；当设计速度小于60km/h，线段及间隔长度应分别为2m和4m。
（6）路口导向线应采用虚线，线宽应为15cm，线段及间隔长度均应为2m。连接对向车行道分界线应采用黄色虚线，连接同向车行道分界线或机非分界线的应采用白色虚线。
（7）导向箭头指示方向应包括：直行、直行或左转、左转、右转、直行或右转、掉头、直行或掉头、左转或掉头、左转或右转、左弯或向左合流，右弯或向右合流、直行、左转或右转。车辆的行驶方向应遵循导向箭头的指示；导向箭头指示方向应与禁止标志相匹配。导向箭头的颜色应采用白色。根据本项目占用道路实际情况，导向箭头长度可设置为4.5m导向箭头，重复设置次数为2~3次，间距30~50m。


原招标文件报名、开标时间等其他要求不变，具体请各投标人登陆系统自行下载变更后招标文件。
注：凡原招标文件与上述内容不一致的以本此补遗公告为准。本次补遗澄清公告内容视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
各投标单位如有疑义，请咨询安徽省路桥工程集团有限责任公司。
咨询电话：0551-65869346
我们对招投标过程中给您带来的不便深表歉意，并感谢您对我们工作的理解和支持。
注：此补遗及澄清内容视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应将此招标补遗及澄清公告按要求装订在投标文件中。
S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段02标项目
项目经理部
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