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1.施工图中水平支撑、柱间支撑材质均为Q235B,请问是否对应清单第7项，第7项中的材质均为Q235B镀锌，是否按清单材质报价？
回复：是的，按清单综合报价
2.请明确系杆是否属于本次材料采购范围？构件材质为 Q235B，清单无对应子目，请予以提示。
[image: ][image: ]回复：不在
3.悬挑雨棚拉杆材质为Q355B，型号为Ф200x8热轧无缝钢管、Ф250*10热轧无缝钢管，清单对应项为第七项，清单项材质为Q235B镀锌，两者材质冲突，请明确按哪种？
[image: ]
回复：按图纸来，清单有误
4.天沟托架支撑槽钢是否属于本次采购范围？该构件材质为 Q355B，清单无对应子目。
[image: ]
回复：是的，可放在钢楼梯一项。
5.构件涂刷油漆是否为环氧富锌底漆70um和环氧云铁中间漆70um，共计140um，请明确？
回复：是的
6.雨篷梁是否属于本次采购范围；如属于本次采购，归属于哪一项？
回复：不属于
7.第九项钢爬梯清单未注明材质，请明确？
[image: ]
回复：235B
8.结构说明中指出“屋面檩条、墙梁、隅撑、拉条等冷弯薄壁构件须经热浸镀锌处理,其镀锌量不应小于275g/m2(双面镀锌量)”，是否按这个含锌量？
[image: ]
回复：是的
9.序号6，钢拉条 ，规格型号里材质为Q355B，是否改为Q235B？
答：钢拉条材质Q235B。
10.序号7，钢支撑、钢拉条 ，规格型号里要求防腐为镀锌，是否改成喷油漆构件？
答：镀锌，不油漆。
11.油漆是否为环氧富锌底漆70微米，环氧云铁漆70微米，不含面漆，面漆现场涂刷在防火涂料外侧？
答：是的，只做底漆加中间漆。
12.所有螺栓、辅材是否均不在报价范围内?  
答：报价包含圆钢支撑一个构件配两个螺母两个垫片配套供货，配套花篮螺栓。辅材在报价范围内，综合考虑。
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